✯ c

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Reg | bits | name | description | value | actual value | range
0x1B | 8:0 | qvo_fine | Offset adj. for I | –16,384 to 16,320 |  | –256...255
0x1B | 17:9 | sns_fine | Gain adj. for I | 50 to 100 % |  | –256...255
0x1B | 20:18 | crs_sns | Coarse gain adj. for I | 1x - 8x |  | 0...7
0x1B | 21 | iavgselen | V/A averaging | 0 = vrms; 1 = irms |  | 0/1
0x1C | 6:0 | rms_avg_1 | Average V or I – 1 | 0 to 127 |  | 0 to 127
0x1C | 16:7 | rms_avg_2 | Average V or I – 2 | 0 to 1023 |  | 0 to 1023
0x1D | 6:0 | pacc_trim | Trims the active power | –384 to 378 |  | –64 to 63
0x1D | 7 | ichan_del_en | Phase delay on V or I | 0–voltage; 1–current |  | 0/1
0x1D | 11:9 | chan_del_sel | Delay to V or I | 32kHz=0-219µs; 0-875µs |  | 0...7
0x1E | 6 | vadc_rate_sel | Sample Frequency | 0 = 32 kHz; 1 = 4 kHz |  | 0/1
Socket 1-4 | LN Δ / | A=Irms / | V=Vrms / | P / | Hz= / num
Socket 5-8 | LN Δ / | A=Irms / | V=Vrms / | P / | Hz= / num